商品名稱: **MINI型定時噴霧系統**

電源: DC5V / 2A

主機尺寸: 70mm \*70mm \*80mm

包裝尺寸: 170mm \*120mm \*100mm

包含配件: USB連接線，5V2A的USB插頭

一: 按鍵說明

1. [SET]按鍵: 短按進入設置。切換不同的設置選項，包括每次澆水的時間，以及延長的時間，長按即可進入手動模式。
2. [+ ]按鍵: 短按數字會增加，長按數字快速增加。
3. [ - ]按鍵: 短按數字會減少，長按數字快速減少。

二: 模式說明

1. 手動模式: 按任意鍵喚醒主機，長按[SET]按鍵，會進入手動模式。此時水泵會啟動噴水，液晶銀幕開始顯示計時，按任意建即可中斷，手動模式不會影響自動模式的設置。
2. 自動模式: 當設置完參數後，主機即自行進入自動模式。

三: 設置選項說明

1. 澆水時間: 表示單次澆水的時間的長短，可設置1-99秒，或是2-15分鐘。
2. 間格時間: 表示每次澆水時間的間隔，可設置1-23小時，或1-30天。
3. 時間延時: 此參數代表延長啟動的時間，如設置在2小時，則主機會在兩小時以後才啟動第一次澆水，而不是馬上開始澆水。

四:定時程式的設定

1. 當主機通電後，螢幕會點亮，此時按[SET]鍵，進入設置狀態，

第一項為澆水時間設置，用”+ - ”鍵來更改[時間參數]，更改完成後再次按下SET鍵，進入澆水間隔時間的設置，用”+ -“

鍵更改時間參數，更改後再次按下[SET]按鍵，進入”延時設置”，用”+ -“鍵設定所需延時的時間，如不需更改則按下[SET]按鍵進入下一步，比時畫面顯示設置完成。等待5秒後開始第一次澆水，如[延時]的數字不為0時，則在延時結束後會執行第一次澆水，如需修改設置，則重複執行以上操作。

五:底部開關

主機底部增加了一個撥動開關，可以作3種不同模式的切換:

ATO(內部定時) ，NO(常開模式) ，NC(關機) 。

1. AUTO (內部定時)，此時使用內部定時模組，可通過按鍵設置不同參數實現簡單的定時澆水。
2. NO (常開模式)，此時按鍵無作用，螢幕無顯示，通電後水泵即可以連續工作，適合外接定時器。
3. NC (關機)。此時主機會關機，如長時間不使用，可以切換到此模式。

六:注意事項

1. 主機不防水，要注意主機所放置的地方，不可以太過於潮濕。
2. 快速接頭上的管子，只需要擠壓灰色小圓片，就可以容易的拔出來。
3. 由於封閉水管中的水位的高低，可能產生虹吸作用，安裝以後觀察是會虹吸倒流，可經過調整水平面與主機的關係位置來避免倒流。